# walled-garden entry

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

`(config-wireless-network-cp)# no walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

## コマンド説明

キャプティブポータル使用時、未認証無線クライアントがアクセス可能な宛先を設定する。
no形式で実行した場合は設定した宛先を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス。特定のアドレス宛てに通信したい場合に指定する。
`A.B.C.D/M`
  IPv4アドレスとサブネットマスク長。特定のアドレス範囲に通信したい場合に指定する。
`FQDN`
  URL。特定のURL宛てに通信したい場合に指定する。

## 注意・補足事項

登録可能なエントリーの最大数は以下のとおり。

- 40件
  - AT-TQ7613
  - AT-TQ7403
  - AT-TQ6403
  - AT-TQ7403-R
  - AT-TQ6403 GEN2-R
- 50件
  - 上記以外のAP

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.1-7.1以降が必要。
FQDNアドレスでワイルドカードを使用する場合は、walled-garden-dns-proxy enableコマンドを有効にする必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド