# community read-only

モード
  APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# community read-only COMMUNITY`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no community read-only`

## コマンド説明

読み出し権限のコミュニティー名を設定する。SNMPマネージャーと同じコミュニティー名を設定することで情報の共有が可能になる。

## パラメーター

`COMMUNITY`
  コミュニティー名。最大256文字。初期設定は「public」

## 注意・補足事項

本設定はSNMPバージョンで「v1v2c」設定時のみ有効
コミュニティー名には次の6種類以外の半角英数記号が使用可能
「"」（ダブルクオート）、「'」（シングルクオート）、「\」（円マークまたはバックスラッシュ）、「&」、「<」、「>」

## コマンドツリー

## 関連コマンド