# cb-proxy-arp enable

モード
  APプロファイル・CBモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-cb)# [no] cb-proxy-arp enable`

## コマンド説明

対象チャンネルブランケットでプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

## コマンドツリー

## 関連コマンド