# ip ospf mtu

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip ospf mtu <576-65535>`

`(config-if)# no ip ospf mtu`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースのMTU（Maximum Transmission Unit）を手動設定する。
このMTU値は、OSPFルーティングプロセスがIPパケットを組み立てるときに参照するもの。通常はインターフェースのMTU値を使用するが、本コマンドを使って任意の値を使用させることもできる。ただしその場合は、インターフェースMTUが変更されても、OSPFルーティングプロセスはこれを認識できないので注意。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、インターフェースMTUを用いるようにする。

## パラメーター

`<576-65535>`
  OSPFインターフェースのMTU（手動設定値）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド