# cb-channel

モード
  APプロファイル・CBモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio <1-3> channel CHANNEL`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no cb-channel`

## コマンド説明

対象チャンネルブランケットの各無線インターフェースで使用するチャンネルを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期値は未設定。
チャンネルブランケットを使用するには使用するチャンネルの設定が必須。

## パラメーター

`radio <1-3>`
  無線インターフェース番号
`channel CHANNEL`
  チャンネル。APプロファイルの候補チャンネル（channelsコマンド）内から選択すること

## 使用例

チャンネルブランケットの無線1、無線2（W52）で使用するチャンネルをそれぞれ10チャンネルと40チャンネルに設定する。

    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio 1 10
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio 2 40

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

無線3でのチャンネルブランケット設定は、AT-TQ7403のみサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド