# wireless get-tech ap-profile

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless get-tech ap-profile {<1-65535> | all} url URL`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線APのテクニカルサポート情報を取得する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  APプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPプロファイルの対象無線APのテクニカルサポート情報だけを取得する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  すべてのAPプロファイル対象無線APのテクニカルサポート情報を取得する
`url URL`
  テクニカルサポートファイルを保存する宛先ディレクトリーURLを指定する。指定先はflashまたは外部メディア

## 注意・補足事項

VCS構成で行う場合、テクニカルサポートファイルはマスターのflashまたはマスターに装着されている外部メディアにのみ保存され、メンバーへは同期されない。

## 関連コマンド