# wireless

モード
  グローバルコンフィグモード --> 無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] wireless`

## コマンド説明

無線LANコントローラーとしての設定を行うため、無線LANコントローラーモードに移動する。
no形式で実行した場合は無線LANコントローラーの設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
無線LANコントローラー機能が動作するためには、無線LANコントローラーモードで少なくとも以下の設定を行う必要がある。

- APとの通信に使うIPアドレス（管理IPアドレス）を指定する（management addressコマンド）
- 無線LANコントローラー機能を有効にする（enableコマンド）

## 使用例

無線LANコントローラーモードに移動する。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)#

無線LANコントローラーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no wireless
    All the wireless configuration will be removed.
    Would you like to continue? (y/n): y

## コマンドツリー

## 関連コマンド