# ip-addr-type-availability

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# ip-addr-type-availability IPV4-AVAILABILITY ipv6 IPV6-AVAILABILITY`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no ip-addr-type-availability`

## コマンド説明

IPv4アドレスとIPv6アドレスのタイプを下表の中から設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は、IPV4-AVAILABILITYがport-private-nat1、IPV6-AVAILABILITYがno-exist。

表 1：IPV4-AVAILABILITY
IPV4-AVAILABILITY（指定文字） | 概要
no-exist | IPv4アドレスなし
public | パブリックIPv4アドレス
port-restrict | ポート制限があるIPv4アドレス
private-nat1 | ネットワークアドレス変換(NAT)が1回のプライベートIPv4アドレス
private-nat2 | ネットワークアドレス変換(NAT)が2回のプライベートIPv4アドレス
port-private-nat1 | ポート制限があるネットワークアドレス変換(NAT)が1回のプライベートIPv4アドレス
port-private-nat2 | ポート制限があるネットワークアドレス変換(NAT)が2回のプライベートIPv4アドレス
unknown | 不明なIPv4アドレス

表 2：IPV6-AVAILABILITY
IPV6-AVAILABILITY（指定文字） | 概要
no-exist | IPv6アドレスなし
exist | IPv6アドレスあり
unknown | 不明なIPv6アドレス

## パラメーター

`IPV4-AVAILABILITY`
  IPv4アドレスのタイプ（詳細は表1を参照）
`ipv6 IPV6-AVAILABILITY`
  IPv6アドレスのタイプ（詳細は表2を参照）

## コマンドツリー

## 関連コマンド