# show wireless ap clients

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`> show wireless ap [<1-65535>|all] clients [radio {1|2|3}]`

## コマンド説明

管理下APに接続している無線クライアントの情報を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPに接続しているクライアントの情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  すべての管理下APを対象にする（省略時動作）
`radio {1|2|3}`
  無線インターフェース番号。本パラメーター指定時は指定した無線インターフェース上で接続しているクライアントの情報だけを表示する。省略時はすべての無線インターフェースを対象にする

## 使用例

    awplus# show wireless ap clients
    IP Address      MAC Address    AP    SSID                   R Ch  M Age
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.1.210   0000.5e00.53d2     1 allied-t...            1 13  N 00d:00:00:10

IP Address | 無線クライアントのIPアドレス
MAC Address | 無線クライアントのMACアドレス
AP | 無線クライアントが接続している管理下アクセスポイントのAP登録番号
SSID | 無線クライアントが接続しているネットワークのSSID
R | 無線クライアントが接続している管理下アクセスポイントの無線インターフェース
Ch | 使用チャンネル
M | MLOネットワークに接続しているかどうか（YまたはN）
Age | 接続時間

## 関連コマンド