# filter-entry

モード
  無線MACフィルターモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-mac-flt)# filter-entry HHHH.HHHH.HHHH [description TEXTLINE]`

`(config-wireless-mac-flt)# no filter-entry HHHH.HHHH.HHHH`

## コマンド説明

対象MACフィルター（MACアドレスリスト）にMACアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、指定したMACアドレスを削除する。

## パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH`
  MACアドレス
`description TEXTLINE`
  MACアドレスに対する説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。最大文字数は32文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _ ）。

## 使用例

MACフィルター「1」にMACアドレス 0000.5e00.53d5 を説明文「D client5」付きで追加する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1
    awplus(config-wireless-mac-flt)# filter-entry 0000.5e00.53d5 description D client5

MACフィルター「1」からMACアドレス 0000.5e00.53d5 を削除する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1
    awplus(config-wireless-mac-flt)# no filter-entry 0000.5e00.53d5

## 注意・補足事項

1つのMACフィルターに登録可能なMACアドレスの最大数は3072。ただし、以下のアクセスポイントでは最大数が異なる。

- AT-TQ6602：2048エントリー
- AT-TQ1402、AT-TQm1402：2048エントリー（バージョン6.0.1-2.1以降）

## コマンドツリー

## 関連コマンド