# security mode wep

モード
  無線LANコントローラーモード --> WEP設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wep`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

## コマンド説明

WEPのセキュリティー設定（キーなど）を編集するためのWEP設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

## 注意・補足事項

無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
チャンネルブランケットでの使用はAT-TQ5403、AT-TQ5403eのみサポート。またその場合はVAP「0」に設定すること。
WEPの設定は下記のレガシーモードでのみサポート。またその場合はVAP「0」に設定すること。

- 無線1：802.11b/g（mode bg）
- 無線2：802.11a（mode a）

## コマンドツリー

## 関連コマンド