# sc-channel

モード
  SCプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sc-prof)# sc-channel radio <1-2> channel CHANNEL`

`(config-wireless-sc-prof)# no sc-channel`

## コマンド説明

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信で使用する無線インターフェースとチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`radio <1-2>`
  無線インターフェース番号
`channel CHANNEL`
  使用するチャンネル。APプロファイルの候補チャンネル（channelsコマンド）内から選択すること

## 注意・補足事項

無線2（5GHz帯）を使用する場合、チャンネルはW52の36、40、44、48のみ使用可能です。また、無線3（5GHz帯 W56）は使用できません。

## コマンドツリー

## 関連コマンド