# wireless-mac-filter-id

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id {<1-65535>|profile}`

`(config-wireless-network)# no wireless-mac-filter-id`

## コマンド説明

対象無線ネットワークでMACフィルター（MACアドレスリスト）を有効化するとともに、使用するMACフィルターを指定する。
no形式で実行した場合は、対象無線ネットワークでMACフィルターを無効にする。
初期設定は無効。
MACフィルターは、VAPごとに割り当てる方法と、AP共通設定（APプロファイル）に割り当てる方法がある。
詳細は解説編の「MACフィルターを割り当てる」を参照。

## パラメーター

`<1-65535>`
  MACフィルター番号。VAPごとに異なるMACフィルターを使用したい場合に指定する
`profile`
  APプロファイルで指定したMACフィルター（wireless-mac-filter（APプロファイルモード））を使用する場合に指定する

## 使用例

無線ネットワーク「1」と関連付けたVAPではMACフィルター「1」を使うよう設定する。

    awplus(config-wireless)# network 1
    awplus(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id 1

無線ネットワーク「1」と関連付けたVAPではAPプロファイルで指定したMACフィルター（wireless-mac-filter（APプロファイルモード））を使うよう設定する。

    awplus(config-wireless)# network 1
    awplus(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id profile

無線ネットワーク設定「1」のMACフィルターを無効にする

    awplus(config-wireless)# network 1
    awplus(config-wireless-network)# no wireless-mac-filter-id

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、mac-auth mode が radius か mac-filter-and-radius に設定されている必要がある（デフォルトは未設定）。
MACフィルター番号（`<1-65535>`）の指定（VAPごとの割り当て）は下記APでのみサポート。下記以外のAPでは「profile」を指定すること。

- AT-TQ7403 バージョン 10.0.5-0.1以降
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン 8.0.5-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン 9.0.5-0.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン 8.0.5-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 バージョン 9.0.5-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2-R

本コマンドで「profile」が指定されていてもAPプロファイルにMACフィルターが割り当てられていない場合、管理下AP側ではMACアドレスなしのブラックリストが設定された状態となる。ただし、ブラックリストは登録されたMACアドレスだけを拒否するため、MACアドレスなしの場合は拒否動作は行われない。
MACフィルターに関するログは出力されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド