# receive-interval

モード
  BFDプロファイルモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`(config-profile)# receive-interval <10-60000>`

`(config-profile)# no receive-interval`

## コマンド説明

BFDプロファイルにコントロールパケットの最小受信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は300ミリ秒。

## パラメーター

`<10-60000>`
  制御パケットを受信するための最小間隔を設定

## 使用例

BFDプロファイル「abc」においてコントロールパケットの最小受信間隔を500ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd profile abc
    awplus(config-profile)# receive-interval 500

## コマンドツリー

## 関連コマンド