# area default-cost

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# area AREAID default-cost <0-16777215>`

`(config-router)# no area AREAID default-cost`

## コマンド説明

（完全スタブエリア、スタブエリア、完全スタブエリア的なNSSAのABRでのみ有効）指定したOSPFエリアに通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコスト（メトリック）値を設定する。
no形式で実行した場合はコスト値を初期値に戻す。

## パラメーター

`AREAID`
  OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`<0-16777215>`
  エリア内に通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコスト（メトリック）。初期値は1

## 使用例

エリア3（完全スタブエリア）に通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコストを10に設定する。

    awplus(config-router)# area 3 stub no-summary
    awplus(config-router)# area 3 default-cost 10

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド