# wan-metrics uplink-speed

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics uplink-speed <1-4294967295>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics uplink-speed`

## コマンド説明

WAN側 アップリンクの回線スピード(kbps)を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は1000。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  アップリンクの回線スピードをkbpsの単位で指定（1Gbps → 1000000 (kbps) ）

## コマンドツリー

## 関連コマンド