# channel

モード
  AP登録・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-radio)# channel {CHANNEL|auto}`

`(config-wireless-ap-radio)# no channel`

## コマンド説明

対象管理下APの対象無線インターフェースで使用するチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はauto。

## パラメーター

`CHANNEL`
  チャンネル。AP共通設定（APプロファイル）のchannelsコマンドで設定した候補チャンネルから選択すること
`auto`
  自動選択。AP共通設定（APプロファイル）のchannelsコマンドで設定した候補チャンネルから自動的に選択される。初期値

## 注意・補足事項

AT-TQ6602のバージョン7.0.0-1.1では、チャンネルを指定して運用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド