# auto-discovery disable

モード
  SCプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sc-prof)# [no] auto-discovery disable`

## コマンド説明

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）において、新規APの自動認識を無効化する。
no形式で実行した場合は新規APの自動認識を有効に戻す。
初期設定は有効。
自動認識が有効な場合、工場出荷状態の無線APを起動するだけで、SCグループ内の既存APがそのビーコンを認識し、新規APをSCグループに参加させることができる。
（新規APのIPアドレス、MACアドレスが無線LANコントローラーに登録されており、同APの登録にSCプロファイルを含むAPプロファイルが適用されていることが条件）
自動認識を無効化すると、ビーコンを認識しなくなるため、工場出荷状態の無線APを無線通信のみで初期設定することはできなくなる。
（設定のために有線接続が必要）
新規APの追加方法は解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド