# IPv6 / 経路制御

IPv6におけるスタティックな経路制御について解説します。
Note

以下の設定はIPv6機能を有効化した後で行います。IPv6機能を有効化する方法については、「IPv6」/「一般設定」をご覧ください。

Note

ICMP Redirect（IPv4/IPv6）の送受信は未サポートです。

## 基本設定

スタティック経路を登録するには、グローバルコンフィグモードのipv6 routeコマンドを使います。

- ネクストホップをグローバルアドレスで指定する場合は、次のように宛先ネットワークアドレスとネクストホップアドレスを指定します。

      awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

- ネクストホップアドレスをリンクローカルアドレスで指定する場合は、ネクストホップアドレスとともに送出インターフェース名を指定してください。

      awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 vlan10

- デフォルト経路は「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）で表します。

      awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 vlan10

スタティック経路を削除するにはipv6 routeコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# no ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

IPv6の経路表を確認するにはshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドを実行します。

    awplus> show ipv6 route database
    awplus> show ipv6 route