# stack virtual-chassis-id

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack virtual-chassis-id <0-4095>`

## コマンド説明

バーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使用されるバーチャルシャーシIDを設定する。

## パラメーター

`<0-4095>`
  バーチャルシャーシIDを10進数で指定する。この値はバーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使われるため、同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること

## 使用例

バーチャルシャーシIDを10進数の127（16進数の0x07f）に設定する。この場合、バーチャルMACアドレスは0000.cd37.007fとなる。

    awplus(config)# stack virtual-chassis-id 127

## 注意・補足事項

バーチャルMACアドレス機能は、stack enableコマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
本コマンドの設定は、バーチャルMACアドレス機能が有効なときだけ意味を持つ。
同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること。バーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できる。
本コマンドでバーチャルシャーシIDを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。すなわち、バーチャルシャーシIDおよびバーチャルMACアドレスは、スタートアップコンフィグの読み込み時に決まる。
バーチャルMACアドレスは0000.cd37.0XXXの形式。XXXの部分は16進数で000～fff、10進数で0～4095、すなわち本コマンドで指定した数値となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド