# session-keep

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# [no] session-keep`

## コマンド説明

キャプティブポータルにおける認証後リダイレクト（セッション維持）を有効化する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト（セッション維持）を無効化する。
初期設定は無効。
本機能は認証成功後、Web認証前にユーザーが指定していた本来のURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。なお、認証後リダイレクトの動作を設定するコマンドは、session-keepコマンド（セッション維持）とredirect-urlコマンド（固定URL）の2種類あるが、両方を設定している場合は、session-keepコマンドの設定が優先される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド