# ip ospf network

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip ospf network TYPE`

`(config-if)# no ip ospf network`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースに接続されているネットワークの種別を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`TYPE`
  該当インターフェースに接続されているネットワークの種別。以下から選択する
  `broadcast`
    ブロードキャスト型マルチアクセス。初期値
  `non-broadcast`
    非ブロードキャスト型マルチアクセス（NBMA）
  `point-to-multipoint`
    ポイントツーマルチポイント
  `point-to-point`
    ポイントツーポイント

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド