# mac-auth critical-mode enable(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth critical-mode enable`

## コマンド説明

MAC認証でAMFアプリケーションプロキシー設定時にクリティカルモードを有効にする。クリティカルモードを有効にすると、AMFアプリケーションプロキシーサーバーとの接続が失われた場合に、新しい無線クライアントの接続要求をすべて許可する。「無効」に設定すると、新しい無線クライアントの接続要求をすべて拒否する。既に接続していた無線クライアントはそのまま通信が可能。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド