# l3-filtering enable

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] l3-filtering enable`

## コマンド説明

対象ソフトウェアブリッジでブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを有効にする。
no形式で実行した場合はブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを設定することにより使用可能となる機能は以下のとおり。

- ファイアウォール
- NAT
- QoS

Note

上記以外のUTM機能を実行している装置上では、トラフィック制御とUTMの両方にCPUリソースを必要とするため、本コマンドを有効にすることはおすすめできません。

## 使用例

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを有効にする。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# l3-filtering enable

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを無効に戻す。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# no l3-filtering enable

## 注意・補足事項

本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド