# geoip update-interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  UTM / エンティティー定義

## 構文

コマンド構文

`(config)# geoip update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config)# no geoip update-interval`

## コマンド説明

GeoIP国別IPアドレスデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は24時間。

## パラメーター

`minutes <10-525600>`
  更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>`
  更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>`
  更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>`
  更新チェック間隔（週）
`never`
  定期的な更新チェックを行わない

## 使用例

GeoIPデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config)# geoip update-interval weeks 1

GeoIPデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config)# geoip update-interval never

GeoIPデータベースの更新チェック間隔を初期値の24時間に戻す。

    awplus(config)# no geoip update-interval

## コマンドツリー

## 関連コマンド