# rule

モード
  ソフトワイヤーモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-softwire)# rule <0-65535> ipv4-prefix A.B.C.D/M ipv6-prefix X:X::X:X/M [ea-length <0-48>|psid-length <0-15> [psid VALUE]] [offset <0-16>] [forwarding]`

`(config-softwire)# no rule <0-65535>`

## コマンド説明

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定にMAPルールを手動追加する。
no形式で実行した場合は指定したMAPルールを削除する。
初期状態では未設定。
本コマンドを実行するためには、あらかじめmethodコマンドでstaticを指定しておく必要がある。また、staticを指定した場合は必ず本コマンドも設定すること。

## パラメーター

`<0-65535>`
  ルール番号
`ipv4-prefix A.B.C.D/M`
  IPv4プレフィックス
`ipv6-prefix X:X::X:X/M`
  IPv6プレフィックス
`ea-length <0-48>`
  EAビット（Embedded Address）の長さ
`psid-length <0-15>`
  ポートセットID（PSID）の長さ
`psid VALUE`
  ポートセットID（PSID）。`VALUE`には 0～65535 の10進数か「0x」を前置した16進数で指定する
`offset <0-16>`
  ポートセットID（PSID）オフセット
`forwarding`
  該当ルールをフォワードマッピングルール（FMR）としても機能させる場合に指定する。省略時はベーシックマッピングルール（BMR）としてのみ機能する

## コマンドツリー

## 関連コマンド