# show ipv6 pbr route

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

## 構文

コマンド構文

`# show ipv6 pbr route [<1-500>]`

## コマンド説明

IPv6のポリシーベースルーティング（PBR）設定を通常のIPv6経路とともに表示する。

## パラメーター

`<1-500>`
  ルール番号（IPv4/IPv6共通）。指定したルールにもとづくIPv6 PBR経路だけを表示したい場合に指定する。省略時はすべてのルールに加え、通常のIPv6経路も表示される

## 使用例

IPv6のPBR設定を表示する。「Route table: policy-route X」がPBRルールXによるIPv6 PBR経路を表す。「Route table: main」セクションには通常のIPv6経路が表示される。

    awplus# show ipv6 pbr route
    Route table: main
        2001:db8:10:10::/64 dev eth1
        fe80::/64 dev eth1

    Route table: policy-route 20
        default via 2001:db8:10:10::2, eth1

## 関連コマンド