# protocol

モード
  アプリケーションモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーション定義

## 構文

コマンド構文

`(config-application)# protocol {tcp|udp|icmp|ipv6-icmp|<0-255>}`

`(config-application)# no protocol`

## コマンド説明

対象アプリケーションが使用するIPプロトコル（TCP/UDPなど）を指定する。
no形式で実行した場合はIPプロトコルを未指定に戻す。
初期設定は未指定。

## パラメーター

`tcp`
  TCP（IPプロトコル番号6を指定しても同じ）
`udp`
  UDP（IPプロトコル番号17を指定しても同じ）
`icmp`
  ICMPv4（IPプロトコル番号1を指定しても同じ）
`ipv6-icmp`
  ICMPv6（IPプロトコル番号58を指定しても同じ）
`<0-255>`
  IPプロトコル番号。上記以外のプロトコルを指定する場合に使う

## 使用例

アプリケーションmydbが使用するIPプロトコルとしてTCPを指定する。

    awplus(config)# application mydb
    awplus(config-application)# protocol tcp

アプリケーションmystreamが使用するIPプロトコルとしてUDPを指定する。

    awplus(config)# application mystream
    awplus(config-application)# protocol udp

アプリケーションespが使用するIPプロトコルとして50（ESP）を指定する。

    awplus(config)# application esp
    awplus(config-application)# protocol 50

アプリケーションmydbが使用するIPプロトコルを未指定に戻す。

    awplus(config)# application mydb
    awplus(config-application)# no protocol

## 注意・補足事項

1つのアプリケーション定義で指定できるIPプロトコルは1つだけなので、TCPとUDPの両方を使うアプリケーションの場合はたとえば「app-tcp」、「app-udp」のようにTCPとUDPでアプリケーション定義を分けるなどの工夫が必要。
通常のアプリケーション定義では必ずIPプロトコルを指定する必要がある。ルール作成時にIPプロトコル未指定のアプリケーション定義を指定した場合、該当ルールは有効にならないので注意すること。
なお、DPI Webカテゴライズ機能（web-categorizationコマンド）のカスタムWebカテゴリーとして使用するアプリケーション定義ではhostnameコマンドの指定だけが必要で、IPプロトコルの指定は不要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド