# show ipsec peer

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`# show [crypto] ipsec peer PEER`

## コマンド説明

対向装置ごとにIPsecの情報を表示する。
対向装置を指定しなかった場合はすべての対向装置が対象となる。

## パラメーター

`crypto`
  セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`PEER`
  対向装置のISAKMP ID。次のいずれかの指定が可能。省略時はすべての対向装置が対象となる
  `HOSTNAME`
    対向装置のホスト名またはユーザー付きホスト名（tunnel remote name）
  `A.B.C.D`
    対向装置のIPv4アドレス（tunnel destination）
  `X:X::X:X`
    対向装置のIPv6アドレス（tunnel destination）

## 使用例

対向装置10.2.2.2に関するIPsecの情報を表示する。

    awplus# show ipsec peer 10.2.2.2

    10.2.2.2
      IPSEC
        Selector: 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0   tunnel1
        Profile: default
          SA SPI (In:Out): 0c81214a:060e0041
          Proto: esp   Mode: tunnel
          Encryption: aes256       Integrity: sha256       Lifetime: 8h
      ISAKMP
        LocalID: 10.1.1.1
        RemoteID: 10.2.2.2
          SA Cookies (Initiator:Responder) d67a8d47d6c5517b:fb4ad99116e62999
          Ver: 2   Authentication: preshared-key
          Encryption: aes-256-cbc  Integrity: hmacsha256   Lifetime: 24h
          Group: MODP2048 NATT: no  DPD:yes

## 関連コマンド