# multicast-to-unicast enable(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] multicast-to-unicast enable`

## コマンド説明

マルチキャスト/ブロードキャストデータをユニキャストデータに変換する機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 使用例

    awplus(config-wireless)# network 1
    awplus(config-wireless-network)# multicast-to-unicast enable

## 注意・補足事項

ダイナミックVLAN有効VAPにおいて、IPv6のRouter AdvertisementのIP自動設定を有効にしたIPv6通信を利用する場合は、本コマンドを有効にする。
各VAPでサポート可能な無線クライアントは200台まで。
本機能はWDSとの併用は未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド