# tunnel endpoint

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / マルチポイントVPN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] tunnel endpoint {A.B.C.D|HOSTNAME|dynamic}`

## コマンド説明

対象マルチポイントGREトンネルインターフェースにエンドポイント（対向ルーターのトンネル終端IPアドレス）を追加する。
no形式で実行した場合は指定したエンドポイントを削除する。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態ではエンドポイントは未設定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  エンドポイントのIPv4アドレス
`HOSTNAME`
  エンドポイントのホスト名
`dynamic`
  エンドポイントのアドレスが不定な場合に指定する。IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）が有効なマルチポイントGREトンネルインターフェースでのみ有効。本オプションを指定した場合、本装置からトンネル接続を開始することはできず、つねに対向装置から接続を開始する構成となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド