# ip ddns-update-method

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip ddns-update-method NAME`

## コマンド説明

対象IPインターフェースのIPv4アドレスを、指定したダイナミックDNS（DDNS）サービスで登録・更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したDDNSサービスによるIPv4アドレス情報の更新を取りやめる。
1つのIPインターフェースには複数のサービス固有設定を関連付けることができる。ただし、1つのサービス固有設定は1つのIPインターフェースにしか関連付けられない。

## パラメーター

`NAME`
  サービス固有設定名（ddns-update-methodコマンドで指定した名前）

## 使用例

eth1インターフェースのIPv4アドレス情報をダイナミックDNS（DDNS）に登録するよう設定する。DDNSサービス固有設定は別途作成した「Dyn」を使う。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip ddns-update-method Dyn

eth1インターフェースからDDNSサービス固有設定「Dyn」によるIPv4アドレス情報の更新を取りやめる。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ip ddns-update-method Dyn

## 注意・補足事項

対象IPインターフェースに複数のIPアドレスが設定されている場合は、もっとも小さいアドレスが使われる。

## コマンドツリー