# consecutive-probe-loss unreachable-when

モード
  リンク性能プロファイルモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss unreachable-when <1-100>`

`(config-linkmon-profile)# no consecutive-probe-loss unreachable-when`

## コマンド説明

対象リンク性能プロファイルにおいて、連続プローブ失敗の到達不能判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は連続プローブ失敗の到達不能判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準として連続したプローブ失敗の情報を使わない）。
連続プローブ失敗回数が到達不能判定しきい値に達した場合、該当回線（ネクストホップ）は「unreachable/down」と判定され、SD-WANロードバランスの選択対象から除外される。

## パラメーター

`<1-100>`
  連続プローブ失敗回数

## コマンドツリー

## 関連コマンド