# show auth supplicant

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show auth supplicant [interface IFRANGE] [brief]`

`# show auth [interface IFRANGE] supplicant [brief]`

## コマンド説明

各ポート（Ethernetインターフェース）におけるポート認証のSupplicant情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  インターフェース名。指定したポート（Ethernetインターフェース）の情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`brief`
  Supplicantの情報を簡素な形式で表示する

## 使用例

    awplus# show auth supplicant
    Interface    Mode MAC Address    Status
    ============ ==== ============== =============
    eth1         M    0000.5e00.53f3 Failed
    eth1         M    0000.5e00.53c0 Failed
    eth1         M    0000.5e00.53e0 Failed
    eth1         M    0000.5e00.534e Failed
    eth1         M    0000.5e00.53a7 Authenticated
    eth1         M    0000.5e00.53b7 Failed

## 関連コマンド