# management-frame-protection enable

モード
  OSENモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-osen)# management-frame-protection enable [type {required|capable}]`

`(config-wireless-sec-osen)# no management-frame-protection enable`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（OSEN）において、管理フレーム保護（MFP = Management Frame Protection）を有効にする。
no形式で実行した場合はMFPを無効にする。
「WPAバージョン」で「WPA and WPA2」選択時は設定できない。「WPA3」選択時は「必須」となる。
初期設定はcapable。
本機能が有効なアクセスポイントでは、無線クライアントがMFPに対応している場合、802.11管理フレームを保護することが可能。

## パラメーター

`type {required|capable}`
  有効設定時の必須レベル。省略時はcapable
  `required`
    必須（required）
  `capable`
    利用可能（capable）

## 注意・補足事項

OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

「WPAバージョン」が「WPA2」のときに設定可能。「WPAバージョン」が「WPA and WPA2」を選択した場合は無効、「WPA3」を選択した場合は「必須（required）」が設定され設定変更できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド