# proxy-arp enable(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp enable`

## コマンド説明

対象無線ネットワークでプロキシーARPを有効にする。
有効時は無線APに接続されている無線クライアントのIPアドレス宛てのARP要求に代理応答し無線VAPからは送信されない。無線APに接続されていない無線クライアント宛てのARP要求は破棄し、無線VAPから送信されない。無効はプロキシARPを使用しない。すべてのARP要求は無線VAPから送信される。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

プロキシARPが有効のとき、本無線APは未学習の無線クライアント宛てのARP要求は破棄される。プロキシARPが動作するには無線APが接続されている無線クライアントのIP情報を学習する必要があり、下記のいずれかのフレームによって学習が行われる。
下記フレームのやり取りが発生しない無線クライアントと通信する場合、proxy-arp-through enable(local)コマンドを使用し、IP情報が未学習である無線クライアント宛てのARP要求を透過する必要がある。
DHCP Ack ※1
ARP Announcement ※2
ARP Probe ※2
ARP request ※2
ARP reply ※2
※1 無線クライアントに対するDHCP Ackが送信されたとき
※2 無線クライアントからの該当フレームが送信されたとき
プロキシARPと無線クライアントの分離機能を併用した際、ARP Probeによる無線クライアントのIP学習は行えない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド