# dup-auth-received(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# dup-auth-received {disconnect|ignore}`

`(config-wireless-network)# no dup-auth-received`

## コマンド説明

対象無線ネットワーク設定において、多重接続要求（接続状態を保持している端末からの接続要求）に対する動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はdisconnect。

## パラメーター

`disconnect`
  切断してから接続を受け入れる（初期設定）
`ignore`
  切断処理を行わずに通常のプロセスで接続する

## コマンドツリー

## 関連コマンド