# 設定例集#230: AT-TQRシリーズ（ルーターモード）を利用したAMF基本構成

本製品はAMFに対応しています。
ここでは、AT-TQRシリーズをAMFメンバーとして動作させ、インターネット経由で同一のAMFネットワークを構築します。
なお本例では、無線ルーターの基本機能とAMFのみを使用しています。
また、ルーターAは弊社AT-AR4050Sを想定しています。

## 構成

表 1：無線の基本設定（TQR-B1、TQR-B2、TQR-C1、TQR-C2共通）
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Sales2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap1.2 | 無線1 (2.4GHz) VAP2 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase3 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Sales5 | WPAパーソナル | passphrase18 | WPA2 WPA3
vap2.2 | 無線2 (5GHz) VAP2 | Management5 | WPAパーソナル | passphrase19 | WPA2 WPA3
vap3.0 | 無線3 (6GHz) VAP0 | Network6 | WPAパーソナル | passphrase34 | WPA3
vap3.1 | 無線3 (6GHz) VAP1 | Sales6 | WPAパーソナル | passphrase35 | WPA3
vap3.2 | 無線3 (6GHz) VAP2 | Management6 | WPAパーソナル | passphrase36 | WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | スイッチA
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
AMF仮想リンク1 | 172.16.0.1（ルーターA：AMFメンバー） - 172.16.0.2（TQR-B：AMFメンバー）
AMF仮想リンク2 | 172.17.0.1（ルーターA：AMFメンバー） - 172.17.0.2（TQR-D：AMFメンバー）
ISPから提供された情報
| ルーターA （AR4050S） | TQR-B1 | TQR-B2 | TQR-C1 | TQR-C2
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2 | - | user@isp3 | -
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2 | - | isppasswd3 | -
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし | - | 指定なし | -
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | - | 10.0.0.3/32 | -
カスケードの設定
カスケード接続ポート | - | eth1 | eth1
802.1Qサブインターフェース | - | eth1.10 | eth1.11
802.1Qサブインターフェース | - | eth1.20 | eth1.21
802.1Qサブインターフェース | - | eth1.100 | eth1.101
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | - | eth1.10 vap1.0 vap2.0 vap3.0 | eth1.11 vap1.0 vap2.0 vap3.0
br2 | - | eth1.20 vap1.1 vap2.1 vap3.1 | eth1.21 vap1.1 vap2.1 vap3.1
br3 | - | eth1.100 vap1.2 vap2.2 vap3.2 | eth1.101 vap1.2 vap2.2 vap3.2
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth2 | - | eth2 | -
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | - | 10.0.0.3/32 | -
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.1.1/24 | - | - | - | -
LAN側（br1）IPアドレス | - | 192.168.10.1/24 | - | 192.168.11.1/24 | -
LAN側（br2）IPアドレス | - | 192.168.20.1/24 | - | 192.168.21.1/24 | -
LAN側（br3）IPアドレス | - | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24 （管理用） | 192.168.101.1/24 | 192.168.101.2/24 （管理用）
トンネル（tunnel0）IPアドレス | 172.16.0.1/30 | 172.16.0.2/30 |  | 172.17.0.2/30 |
トンネル（tunnel1）IPアドレス | 172.17.0.1/30 | - | - | - | -
DHCPサーバーの設定
|  | DHCPプール pool10 | - | DHCPプール pool11 | -
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.10.0/24 | - | 192.168.11.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.10.1 | - | 192.168.11.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.10.1 | - | 192.168.11.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.10.100～ 192.168.10.131（32個） | - | 192.168.11.100～ 192.168.11.131（32個） |
|  | DHCPプール pool20 | - | DHCPプール pool21 | -
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.20.0/24 | - | 192.168.21.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.20.1 | - | 192.168.21.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.20.1 | - | 192.168.21.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.20.100～ 192.168.20.131（32個） | - | 192.168.21.100～ 192.168.21.131（32個） |
|  | DHCPプール pool100 | - | DHCPプール pool101 | -
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.100.0/24 | - | 192.168.101.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.100.1 | - | 192.168.101.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.100.1 | - | 192.168.101.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.100.100～ 192.168.100.131（32個） | - | 192.168.101.100～ 192.168.101.131（32個） |

[事前共有鍵]

- ルーターA・TQR-B1間: secret-1
- ルーターA・TQR-C1間: secret-2

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.1/24

5. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.1 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.2
       atmf virtual-link id 2 ip 172.17.0.1 remote-id 2 remote-ip 172.17.0.2

6. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24
         ip subnet 192.168.100.0/24
         ip subnet 192.168.11.0/24
         ip subnet 192.168.21.0/24
         ip subnet 192.168.101.0/24
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
         ip subnet 172.17.0.0/30 interface tunnel1

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.3

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. 同様に、IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.3
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.17.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

16. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.10.0/24、192.168.11.0/24、192.168.20.0/24、192.168.21.0/24、192.168.100.0/24、192.168.101.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0、tunnel1 経由。ただし、tunnel0、tunnel1 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 null 254
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.11.0/24 null 254
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 null 254
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.21.0/24 null 254
        ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.100.0/24 null 254
        ip route 192.168.101.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.101.0/24 null 254

17. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-B1の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はTQR-B2とのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、VAPごとにブリッジを用意して（本例ではブリッジを6つ作成して）、各ブリッジにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

10. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface eth2
         encapsulation ppp 0

11. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         keepalive
         ppp username user@isp2
         ppp password isppasswd2
         ip address 10.0.0.2/32
         ip tcp adjust-mss pmtu

12. LAN側インターフェースbr1、br2、br3にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br1
         ip address 192.168.10.1/24

        interface br2
         ip address 192.168.20.1/24

        interface br3
         ip address 192.168.100.1/24

13. AMFの各種設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001
        atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.2 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.1

14. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 192.168.1.0/24
         network lan1br1
          ip subnet 192.168.10.0/24
         network lan1br2
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network lan1br3
          ip subnet 192.168.100.0/24

15. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

16. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

17. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

18. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - マネージメント用セグメント（br3）へのアクセスを遮断します
    ・rule 30 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 40 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 50, 60 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70, 80 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 deny any from private.lan1br1 to private.lan1br3
         rule 20 deny any from private.lan1br2 to private.lan1br3
         rule 30 permit any from private to private
         rule 40 permit any from private to public
         rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

19. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

20. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool10
         network 192.168.10.0 255.255.255.0
         range 192.168.10.100 192.168.10.131
         dns-server 192.168.10.1
         default-router 192.168.10.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool20
         network 192.168.20.0 255.255.255.0
         range 192.168.20.100 192.168.20.131
         dns-server 192.168.20.1
         default-router 192.168.20.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool100
         network 192.168.100.0 255.255.255.0
         range 192.168.100.100 192.168.100.131
         dns-server 192.168.100.1
         default-router 192.168.100.1
         lease 0 2 0

21. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

22. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1

23. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

24. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.1.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.1.0/24 Null 254

25. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

26. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-B2の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はTQR-B1とのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、VAPごとにブリッジを用意して（本例ではブリッジを6つ作成して）、各ブリッジにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.100.2/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-C1の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.11（br1 = 192.168.11.0/24セグメント用）、eth1.21（br2 = 192.168.21.0/24セグメント用）、eth1.101（br3 = 192.168.101.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はTQR-C2とのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 11
        encapsulation dot1q 21
        encapsulation dot1q 101
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.11、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.21、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.101、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、VAPごとにブリッジを用意して（本例ではブリッジを6つ作成して）、各ブリッジにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface eth1.11
        bridge-group 1

       interface eth1.21
        bridge-group 2

       interface eth1.101
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

10. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface eth2
         encapsulation ppp 0

11. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         keepalive
         ppp username user@isp2
         ppp password isppasswd2
         ip address 10.0.0.3/32
         ip tcp adjust-mss pmtu

12. LAN側インターフェースbr1、br2、br3にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br1
         ip address 192.168.11.1/24

        interface br2
         ip address 192.168.21.1/24

        interface br3
         ip address 192.168.101.1/24

13. AMFの各種設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001
        atmf virtual-link id 2 ip 172.17.0.2 remote-id 2 remote-ip 172.17.0.1

14. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.17.0.0/30
          ip subnet 192.168.1.0/24
         network lan1br1
          ip subnet 192.168.11.0/24
         network lan1br2
          ip subnet 192.168.21.0/24
         network lan1br3
          ip subnet 192.168.101.0/24

15. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

16. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

17. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

18. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - マネージメント用セグメント（br3）へのアクセスを遮断します
    ・rule 30 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 40 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 50, 60 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70, 80 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 deny any from private.lan1br1 to private.lan1br3
         rule 20 deny any from private.lan1br2 to private.lan1br3
         rule 30 permit any from private to private
         rule 40 permit any from private to public
         rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

19. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

20. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool11
         network 192.168.11.0 255.255.255.0
         range 192.168.11.100 192.168.11.131
         dns-server 192.168.11.1
         default-router 192.168.11.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool21
         network 192.168.21.0 255.255.255.0
         range 192.168.21.100 192.168.21.131
         dns-server 192.168.21.1
         default-router 192.168.21.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool101
         network 192.168.101.0 255.255.255.0
         range 192.168.101.100 192.168.101.131
         dns-server 192.168.101.1
         default-router 192.168.101.1
         lease 0 2 0

21. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

22. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1

23. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.3
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.17.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

24. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.1.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.1.0/24 Null 254

25. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

26. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-C2の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.11（br1 = 192.168.11.0/24セグメント用）、eth1.21（br2 = 192.168.21.0/24セグメント用）、eth1.101（br3 = 192.168.101.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はTQR-C1とのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 11
        encapsulation dot1q 21
        encapsulation dot1q 101
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.11、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.21、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.101、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、VAPごとにブリッジを用意して（本例ではブリッジを6つ作成して）、各ブリッジにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface eth1.11
        bridge-group 1

       interface eth1.21
        bridge-group 2

       interface eth1.101
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.101.2/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターA（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.1 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.2
    atmf virtual-link id 2 ip 172.17.0.1 remote-id 2 remote-ip 172.17.0.2
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
      ip subnet 192.168.11.0/24
      ip subnet 192.168.21.0/24
      ip subnet 192.168.101.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
      ip subnet 172.17.0.0/30 interface tunnel1
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.3
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.3
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.17.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 null 254
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.11.0/24 null 254
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 null 254
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.21.0/24 null 254
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.100.0/24 null 254
    ip route 192.168.101.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.101.0/24 null 254
    !
    end

## TQR-B1のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface br1
     ip address 192.168.10.1/24

    interface br2
     ip address 192.168.20.1/24

    interface br3
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.2 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.1
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network lan1br1
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network lan1br2
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network lan1br3
      ip subnet 192.168.100.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 deny any from private.lan1br1 to private.lan1br3
     rule 20 deny any from private.lan1br2 to private.lan1br3
     rule 30 permit any from private to private
     rule 40 permit any from private to public
     rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool20
     network 192.168.20.0 255.255.255.0
     range 192.168.20.100 192.168.20.131
     dns-server 192.168.20.1
     default-router 192.168.20.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool100
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.100 192.168.100.131
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.1.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## TQR-B2のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.100.2/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end

## TQR-C1のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 11
     encapsulation dot1q 21
     encapsulation dot1q 101
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.11
     bridge-group 1

    interface eth1.21
     bridge-group 2

    interface eth1.101
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip address 10.0.0.3/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface br1
     ip address 192.168.11.1/24

    interface br2
     ip address 192.168.21.1/24

    interface br3
     ip address 192.168.101.1/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 2 ip 172.17.0.2 remote-id 2 remote-ip 172.17.0.1
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network lan1br1
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network lan1br2
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network lan1br3
      ip subnet 192.168.101.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 deny any from private.lan1br1 to private.lan1br3
     rule 20 deny any from private.lan1br2 to private.lan1br3
     rule 30 permit any from private to private
     rule 40 permit any from private to public
     rule 50 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool11
     network 192.168.11.0 255.255.255.0
     range 192.168.11.100 192.168.11.131
     dns-server 192.168.11.1
     default-router 192.168.11.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool21
     network 192.168.21.0 255.255.255.0
     range 192.168.21.100 192.168.21.131
     dns-server 192.168.21.1
     default-router 192.168.21.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool101
     network 192.168.101.0 255.255.255.0
     range 192.168.101.100 192.168.101.131
     dns-server 192.168.101.1
     default-router 192.168.101.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.3
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.17.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.1.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## TQR-C2のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 11
     encapsulation dot1q 21
     encapsulation dot1q 101
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.11
     bridge-group 1

    interface eth1.21
     bridge-group 2

    interface eth1.101
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.101.2/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end