# show ip flooding-nexthops

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`> show ip flooding-nexthops [vrf VRFNAME|global]`

## コマンド説明

複数ポートにフラッディングされるARPエントリーを表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される

## 使用例

    awplus# show ip flooding-nexthops
    IP Address      MAC Address     Interface         Flooding Mode    Type
    11.11.11.10     0300.0000.0011  vlan1             port-group       static
    [VRF: test]
    IP Address      MAC Address     Interface         Flooding Mode    Type
    10.10.10.10     0100.0000.0000  vlan2             port-group       static

表 1
IP Address | IPアドレス
MAC Address | 物理（MAC）アドレス
Interface | インターフェース名
Flooding Mode | 複数ポートを指定したスタティックエントリーの場合はport-groupと表示される。arp-mac-disparity multicast、arp-mac-disparity unicastによって登録されたARPエントリーの場合はfloodと表示される。multicast-igmpによって登録されたARPエントリーの場合はigmp-groupと表示される
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか
VRF | VRFインスタンス名

## 関連コマンド