# show wireless

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`> show wireless`

## コマンド説明

無線LANコントローラーの全体設定を表示する。

## 使用例

    awplus# show wireless
    Wireless Controller Mode ........ Enable
    Management IP Address ........... 192.168.1.1
    PKI Trustpoint .................. default-selfsigned
    Rogue AP Detection .............. Enable
    Neighbor Managed AP Detection ... Enable
    Emergency Mode .................. Inactivate
     Activated User .................
     Activated Time .................
    Emergency USB trigger ........... Disable
    Wireless AMF Application Proxy
     Port Status .................... Enable
     Port Number .................... 5443
    Configuration Apply Mode ........ Auto

## 関連コマンド