# 3gpp-info(local)

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線機能 / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# 3gpp-info MCC_MNC`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no 3gpp-info`

## コマンド説明

3GPP（802.11u 3rd Generation Partnership Project）のセルラーネットワークのコードを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`MCC_MNC`
  モバイルカントリーコード（MCC。3桁の番号（日本は440））とキャリアのモバイルネットワークコード（MNC。2桁または3桁の番号）の組をカンマ区切りで指定する（例：440,00）。複数の組を指定する場合はセミコロン（;）で区切る（例：440,00;440,50）

## コマンドツリー

## 関連コマンド