# tacacs-server host

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# tacacs-server host SERVER [vrf VRFNAME] [key [9] PASSWORD]`

`(config)# no tacacs-server host SERVER [vrf VRFNAME]`

## コマンド説明

TACACS+サーバーを登録し、使用するために必要な秘密鍵を設定する。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|HOSTNAME}`
  TACACS+サーバーのIPアドレスまたはホスト名。ホスト名は最大63文字
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`key [9] PASSWORD`
  TACACS+サーバーとの通信に使う共有パスワード。最大64文字。省略可能なキーワード「9」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと

## 使用例

TACACS+サーバー192.168.1.1を登録し、同サーバーとの通信で使用する共有パスワードとしてsecretを指定する。

    awplus(config)# tacacs-server host 192.168.1.1 key secret

## 注意・補足事項

TACACS+サーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するTACACS+サーバーを複数設定することはサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド