# remote authentication

モード
  ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-isakmp-profile)# remote authentication {pre-shared|eap-radius|certificate}`

`(config-isakmp-profile)# no remote authentication`

## コマンド説明

対象ISAKMPプロファイルで使用する対向装置の認証方式（対向装置を認証するときの方式）を指定する。自装置の認証方式はlocal authenticationコマンドで指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpre-shared。

## パラメーター

`pre-shared`
  事前共有鍵認証。初期設定
`eap-radius`
  RADIUSサーバー認証（EAP）。マルチポイントIPsecトンネルインターフェース、およびハブ＆スポーク型マルチポイントVPN（マルチポイントGREトンネルインターフェース）におけるハブ（センター）側でのみサポート
`certificate`
  証明書認証。マルチポイントIPsecトンネルインターフェースでは未サポート。詳細は解説編を参照

## コマンドツリー

## 関連コマンド