# tunnel local name

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel local name IDSTRING`

`(config-if)# no tunnel local name`

## コマンド説明

IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する対象トンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置へ送信するIDペイロードの内容（自装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は自装置IDを未設定に戻す。
初期状態では自装置IDは未設定。この場合、ISAKMPパケットの始点アドレスを自装置IDとして使う。

## パラメーター

`IDSTRING`
  IDペイロードに格納する自装置ID。次のいずれかの形式で指定する
  `HOSTNAME`
    ドメイン名（例：foo.example.com）
  `USER@HOSTNAME`
    ユーザー名付きドメイン名（例：alpha@foo.example.com）

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel1のISAKMP自装置IDとして「office1」を使う。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel local name office1

## コマンドツリー

## 関連コマンド