# keepalive

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# keepalive [interval <1-600> & attempts <1-10>]`

`(config-if)# no keepalive`

## コマンド説明

対象PPPインターフェースにおいて、LCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。また、有効化と同時に動作オプションを指定することも可能。
no形式で実行した場合はPPP接続の状態監視を無効化する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`interval <1-600>`
  LCP Echoパケットの送信間隔（秒）。省略時は10
`attempts <1-10>`
  LCP Echoの連続失敗回数。ここで指定した回数連続してEcho Replyが戻ってこなかったらリンクダウンと判断してPPP接続を切断し、再接続を試みる。省略時は3

## 使用例

ppp0インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# keepalive

ppp1インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。ここではオプションパラメーターにより、Echoパケットの送信間隔は20秒、リンクダウンと判断するまでの回数は5回に設定している。

    awplus(config)# interface ppp1
    awplus(config-if)# keepalive interval 20 attempts 5

ppp1インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を無効化する。

    awplus(config)# interface ppp1
    awplus(config-if)# no keepalive

## 注意・補足事項

本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

## コマンドツリー