# show bridge

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show bridge [IFRANGE]`

## コマンド説明

ソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェース）の情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  ブリッジインターフェース名（brX）。「X」はbridgeコマンドでソフトウェアブリッジを作成するときに指定した番号。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのブリッジインターフェースが対象となる

## 使用例

すべてのブリッジインターフェースの情報を表示する。

    awplus> show bridge
    Bridge Name     Ageing Timer    Interfaces   Protected
    ------------------------------------------------------
    br11                    300     tunnel0.10          no
                                    eth2.10             no
    br12                    300     tunnel0.20          no
                                    eth2.20             no
    br13                    300     tunnel0.30          no
                                    eth2.30             no

表 1
Bridge Name | ソフトウェアブリッジのインターフェース名（ブリッジインターフェース名）
Ageing Timer | MACアドレス保持時間（秒）
Interfaces | 該当ソフトウェアブリッジに割り当てられたL2インターフェース（ブリッジポート）の一覧
Protected | 保護ポート（port-protectedオプション）かどうか

## 関連コマンド