# preference

モード
  リンク性能プロファイルモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-profile)# preference {jitter|latency|pktloss|combined}`

`(config-linkmon-profile)# no preference`

## コマンド説明

対象リンク性能プロファイルにおける優先メトリックを指定する。
no形式で実行した場合は優先メトリックの指定を削除する。
ロードバランス時に選択候補の回線（ネクストホップ）が複数存在するとき、本コマンドで優先メトリックが指定されている場合は、該当メトリックの値がもっとも小さい（＝良好な）回線が選択される。優先メトリックが指定されていない場合は、リンク監視グループ内でIDのもっとも小さい回線が選択される。

## パラメーター

`jitter`
  ジッター
`latency`
  レイテンシー
`pktloss`
  パケットロス
`combined`
  ジッター、レイテンシー、パケットロスを総合した複合メトリック値（範囲は0~10で0が最良）を使用する。複合メトリックの値はshow pbr rulesコマンドのCombined metric欄で確認可能

## コマンドツリー

## 関連コマンド