# tunnel provisioned authentication

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel provisioned authentication URL username USERNAME password PASSWORD`

`(config-if)# tunnel provisioned authentication URL username USERNAME password encrypted PASSWORD`

`(config-if)# no tunnel provisioned authentication URL`

## コマンド説明

国内標準プロビジョニング方式を利用する対象インターフェースにおいて、指定したプロビジョニングサーバーにアクセスするためのユーザー名・パスワードを登録する。
no形式で実行した場合はユーザー名・パスワードの登録を解除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`URL`
  プロビジョニングサーバーURL。`any`は明示的に指定されていないその他すべてのサーバーを意味する
`username USERNAME`
  ユーザー名
`password PASSWORD`
  パスワード
`encrypted`
  PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## 使用例

プロビジョニングサーバー「https://example.jp」にアクセスするために必要なユーザー名とパスワードを登録する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication https://example.jp username userA password passwdA

ISPからプロビジョニングサーバーURLが通知されていない場合はURLに`any`を指定する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication any username userA password passwdA

## 注意・補足事項

1つのトンネルインターフェースに対して本コマンドを複数設定することはサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド