# sport

モード
  アプリケーションモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーション定義

## 構文

コマンド構文

`(config-application)# [no] sport <1-65535>`

`(config-application)# [no] sport <1-65535> to <1-65535>`

`(config-application)# [no] sport <1-65535> to max`

`(config-application)# [no] sport any`

## コマンド説明

対象アプリケーションの通信に合致するTCP/UDPの始点ポート（範囲指定も可能）を追加する。
no形式で実行した場合は指定した始点ポートを削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`<1-65535>`
  始点ポートを1つだけ指定するときの書式
`<1-65535> to <1-65535>`
  始点ポートを範囲指定するときの書式。「下限値 to 上限値」の形で指定する。下限値が上限値より大きい場合はエラーになる
`<1-65535> to max`
  始点ポートの範囲指定において上限値が65535のときは「to 65535」の代わりに「to max」と書くこともできる
`any`
  すべてのポート。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、始点ポートの情報は使わないことを示す

## 使用例

アプリケーションmydbの始点ポートとしてTCP 1024～65535を指定する。

    awplus(config)# application mydb
    awplus(config-application)# protocol tcp
    awplus(config-application)# sport 1024 to 65535

アプリケーションmystreamの始点ポートとしてUDP 1024～65535を指定する。上限値が65535のときは次のようにキーワードmaxで指定することも可能。

    awplus(config)# application mystream
    awplus(config-application)# protocol udp
    awplus(config-application)# sport 1024 to max

アプリケーションmydbの始点ポートを未指定に戻す。

    awplus(config)# application mydb
    awplus(config-application)# no sport 1024 to 65535

## 注意・補足事項

1つのアプリケーション定義において、始点ポートおよび始点ポート範囲は複数指定できる。その場合、指定したうちのどれか1つに合致すれば始点ポートのマッチは成功する。
1つのアプリケーション定義で指定可能な始点ポートおよび始点ポート範囲の数は、以下に述べる数え方で 15カウントまでがサポート対象となる。

- 始点ポートを1つだけ指定 → 1カウント

      sport 50001          // 1つだけ指定
      sport 50001 to 50001 // 範囲指定であっても下限と上限が同じ場合はコンフィグ上1つだけの指定に自動変換される

- 始点ポートを範囲指定 → 2カウント

      sport 50001 to 50010 // 通常の範囲指定
      sport 50001 to max   // キーワード max はコンフィグ上 65535 に自動変換される

本コマンド未設定時はanyを指定したときと同じ動作、すなわち「すべてのポート」になる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド