# radius auth group(local)

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network-cp)# no radius auth group`

## コマンド説明

キャプティブポータルの動作モード（mode(local)コマンド）が「外部RADIUS認証」の場合、無線APが問い合わせに使用するRADIUSサーバーを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## コマンドツリー

## 関連コマンド